**Szczegółowa specyfikacja dostaw**

**Dostawa narzędzi technicznych – lutownica (część VII)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzętu** | **Opis**  | **Liczba sztuk** |
| 1 | Stacja lutownicza | Urządzenie łączące funkcję lutownicy grotowej o mocy 65 W ze stacją typu hotair o mocy 800 W. Temperatura robocza stacji lutowniczej: w zakresie od 80°C do 480°C. Maksymalna temperatura nadmuchu gorącego powietrza (hotair) powyżej 450°C. Wyświetlacz LCD. Regulacja parametrów pracy . | 1 |